\hypertarget{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status}{}\doxysection{B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Status类 参考}
\label{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status}\index{BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}}


{\ttfamily \#import $<$B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Data.\+h$>$}

类 B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Status 继承关系图\+:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{属性}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Status\+Type \mbox{\hyperlink{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a142a1688b8026d543f8527385eaa8b4e}{light\+Status}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 灯态,0 无效值 /11 灭灯 /21 红灯 /22 黄灯 /23 绿灯 \end{DoxyCompactList}\item 
N\+S\+Integer \mbox{\hyperlink{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_af09427709e43d78c2d6e5b8c2973efd6}{period}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 灯态时长(该灯态的有效期)，单位秒,使用时，每过一秒, period 和 count\+Down 各减一 。当period $<$= 0时，取红绿灯态数组的下一份数据继续展示使用 \end{DoxyCompactList}\item 
N\+S\+Integer \mbox{\hyperlink{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a8a66a40f9a1ffd3351c666f1b929642c}{count\+Down}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 倒计时，单位秒,只在0 $<$ count\+Down $<$= 999 的情况下展示倒计时。如果返回的倒计时为10000或者 count\+Down 走完归零 period $>$ 0的情况下，红绿灯气泡改为显示文案。具体为红灯显示“等待”，黄灯显示“注意”，绿灯显示“通行”。 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{属性说明}
\mbox{\Hypertarget{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a8a66a40f9a1ffd3351c666f1b929642c}\label{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a8a66a40f9a1ffd3351c666f1b929642c}} 
\index{BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}!countDown@{countDown}}
\index{countDown@{countDown}!BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{countDown}{countDown}}
{\footnotesize\ttfamily -\/ (N\+S\+Integer) count\+Down\hspace{0.3cm}{\ttfamily [read]}, {\ttfamily [write]}, {\ttfamily [nonatomic]}, {\ttfamily [assign]}}



倒计时，单位秒,只在0 $<$ count\+Down $<$= 999 的情况下展示倒计时。如果返回的倒计时为10000或者 count\+Down 走完归零 period $>$ 0的情况下，红绿灯气泡改为显示文案。具体为红灯显示“等待”，黄灯显示“注意”，绿灯显示“通行”。 

\mbox{\Hypertarget{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a142a1688b8026d543f8527385eaa8b4e}\label{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_a142a1688b8026d543f8527385eaa8b4e}} 
\index{BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}!lightStatus@{lightStatus}}
\index{lightStatus@{lightStatus}!BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{lightStatus}{lightStatus}}
{\footnotesize\ttfamily -\/ (B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Status\+Type) light\+Status\hspace{0.3cm}{\ttfamily [read]}, {\ttfamily [write]}, {\ttfamily [nonatomic]}, {\ttfamily [assign]}}



灯态,0 无效值 /11 灭灯 /21 红灯 /22 黄灯 /23 绿灯 

\mbox{\Hypertarget{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_af09427709e43d78c2d6e5b8c2973efd6}\label{interface_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_status_af09427709e43d78c2d6e5b8c2973efd6}} 
\index{BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}!period@{period}}
\index{period@{period}!BMKWalkCycleTrafficLightStatus@{BMKWalkCycleTrafficLightStatus}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{period}{period}}
{\footnotesize\ttfamily -\/ (N\+S\+Integer) period\hspace{0.3cm}{\ttfamily [read]}, {\ttfamily [write]}, {\ttfamily [nonatomic]}, {\ttfamily [assign]}}



灯态时长(该灯态的有效期)，单位秒,使用时，每过一秒, period 和 count\+Down 各减一 。当period $<$= 0时，取红绿灯态数组的下一份数据继续展示使用 



该类的文档由以下文件生成\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Baidu\+Map\+A\+P\+I\+\_\+\+Walk\+Navi.\+framework/\+Headers/\mbox{\hyperlink{_b_m_k_walk_cycle_traffic_light_data_8h}{B\+M\+K\+Walk\+Cycle\+Traffic\+Light\+Data.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
